Villámvédelem Házi Feladat

Név:	Péntek Gábor

Neptun kód:	IF5PXT

e-mail:	pentike@enternet.hu

Feladat sorszáma:	81

Feladat:

Kiszámítandó a kiadott feladathoz tarozó ábra szerinti hurokban indukálódó feszültség.

A levezetőn folyó áram meredeksége 30kA/mikrosec.

A mediánsíkban levő hurok méreteinek megadása:

R2 = 6+1 = 7 m

R1 = ((1)2+(4)2) = 4,1231 m

Egyéb adatok:

Összefüggések:

Számítás:

ui = dΦ/dt = (μ0/4π) * 2 * 2a * ln(R1/R2) * di/dt =

= (4π10-7/4π Vs/Am)*2*6m* [ ln (4.1231m/7m) ] * 3*1010A/s = -19,054974292 kV

Villámvédelem Házi Feladat

nasaserver

2003-11-17T10:37:00